- Antennen-Sammlung
- Projekte-Seite

# MagLoop für den antennengeschädigten CB-Funker

Diese weltweit einzigartige per 433 MHz funkferngesteuerte Magnetic-Loop ermöglicht antennengeschädigten CB-Funkern trotzdem an lokalen Ortsrunden teilzunehmen. Die magnetische Kompononte dieser speziell (und nur) für CB-Funk entwickelten Loop durchdringt besonders gut die Bausubstanz (Stahlbeton), Probleme mit der Stehwelle gibt es auch kaum (eine MagLoop benötigt kein HF-Gegengewicht). Die (im Verhältnis zu klassischen Antennen) schmalbandige Preselektion entlastet den Empfänger und blendet Störungen (QRM) effektiv aus und unterdückt Oberwellen. Hinzu kommt noch die bidirektionale Richtwirkung einer Loop. Ideal für den lokalen Hauskanal, Balkon- oder gar Wohnzimmerfunker und/oder digitale Betriebsarten wie z.B. JS8Call. Selbst DX auf 1.000km wurde damit schon erfolgreich abgehandelt

English: English

Hier gibts es eine Außenansicht meiner Balkon-Loop, von der Staße aus gesehen: Fällt kaum auf

Und hier hochauflösende Detailfotos bzw. den Bauplan der funkferngesteuerten Balkon-Loop als

Download (2,7 GB)

## Spezifikationen

- Durchmesser: 84 cm (optimal für 11m)
- Wirkungsgrad bei 27 MHz: größer 90%
- Berechnung: Balkon-Loop
- Empfohlener Loop-Umfang: Lambda/4
- Empfohlener Loop-Rechner: VK3CPU
- Material Loop: Alu-Flachprofil natur (entspricht 21mm Rohr): 30 x 3 x 2.620 mm
- Material Standrohr: GFK (Reste abgesägter Askari-Ruten)
- Material Isolator-Kreuz: Abgesägte Hartholzleiste, dient zuvor auch als Biegevorrichtung
- Schrauben/Beilagen/Zahnscheiben/Muttern (M8): Edelstahl: Baumarkt
- Stehwellenfett: Kupfer-Antennenfett
- Notwendiges Werkzeug: Werkzeug
- Koppelschleife aus: HIGHFLEXX_7
- Berechnung Koax-Kondensator: MAGLOOP-RECHNER
- Abmessungen Koax-Kondensator aus HIGHFLEXX_7: Abmessungen (12 pF)
- Bauanleitung Koax-Kondensator aus HIGHFLEXX_7: Koax-Kondensator
- Ungeeigneter Koax-Kondensator aus RG-58: ungeeignet
- Funkfernbedienung Komponenten: Komponenten
- Funkfernbedienung Detailansicht: Detail
- Getriebemotor (3V/15RPM): Getriebemotor
- Funkfernbedienung (Sender+Empfänger, ISM 433MHz, codiert): Funkfernbedienung
- Abstimmbereich Kondensator: 80 CB-Kanäle
- Funktionsweise Kondensator: Spindelmotor
- Verstellbereich Kondensator: Kondensatorweg
- Verhältnismäßigkeit Kondensator: Vakuum-Kondensator
- Power max.: 100W (60W problemlos)
- Reichweite (via Raumwelle): 10.600 km (Ecuador)
- Reichweite (via Bodenwelle): Vom Balkon aus
- Stehwelle (SWR-Min) am Balkon: 1,00 ... Blindanteil "X" dabei Null
- Bandbreite Balkon-Loop (SWR <= 2,0): 180 kHz
- Bandbreite kommerzielle Loop: MLA-M
- Polarisation: Vertikal (Richtwirkung)
- Simulation (4NEC2): (Strahlungsdiagramm)
- Lokale Reichweite: (PNI HP 72)
- Zuleitungskabel (in Spiegellänge): H155
- Mantelwellensperre (optional): dx-wire
- Gewicht: 1.490g inkl. Akku und 2m langem Standrohr
- Geringes Packmaß, von 84cm runter auf: 57cm
- Zerlegbar, Packmaß 78 x 27 x 3cm: zerlegbar
- Abstimmung auf Wunschfrequenz: Mittels Funkfernsteuerung und SWR-Meter
- Abstimmung auf Wunschfrequenz: Mittels Funkfernsteuerung und Analyzer
- Die absolute Minimal-Version dieser Loop findest Du hier: Askari-Loop
- Alle Komponenten wie Kondensator, Spindelmotor und Akku befinden sich wettergeschützt: im Standrohr
- Daher auch im Freien einsetzbar, siehe Foto: Outdoor
- Parkbankfunken im Freien: Donaupark
- Manhartsbrunn1: CB-Gateway-Wien
- Manhartsbrunn2: QSO mit PNI-72
- Erwärmung Koax-Kondensator bei 10W FM-Dauerträger für 2 Minuten: um 3 Grad Celsius
- Al-Cu-Korrosion nach 15 Monaten: keinerlei Korrosion
- Fotos Balkon: Balkon
- Balkon (am Fenster): Fenster
- Messwerte Balkon: Messwerte
- Messwerte Outdoor: Manhartsbrunn
- Fotos Straße: unauffällig
- Vergleich mit Baby-Loop von Mazzoni: Baby-Loop Mazzoni
- Wohnzimmer (indoor): Wohnzimmer
- Wohnzimmer (Brett): Brett
- Wohnzimmer (Stativ): Stativ
- Baudokumentation: Facebook
- Download nec-Dateien für 4NEC2: ZIP (17MB, virenfrei)
- Mein Motto: Motto
- ------------------------------
- Siehe dazu meine Videos:

PNI72 Flying Gurke Jingle Bilder Splendor Gateway Kanal QSO Indoor Alu SWR Park Sofa OrtsQSO JS8Call Balkon KoaxC Kanal33 PNI HandG Outdoor Bill BillPNI JS8Erst 36km

Fazit: Um lediglich EUR 60,-- Materialgesamtkosten lässt sich eine funkferngesteuerte Magnetic-Loop für 11m realisieren (welche bezüglich Leistung, Messwerten, Eleganz und Bedienkomfort deutlich teureren kommerziellen Loop-Antennen um nichts nachsteht, siehe z.B. hier: MLA-S )

ANMERKUNG: Diese simple Eigenbau-Loop erhebt keinen Anspruch auf allerhöchsten Wirkungsgrad und Effizienz, genausowenig wie auf geringste Bandbreite. Selbst wenn 75% der zugeführten Sendeleistung in Verlusten verbraten werden würden (was nicht der Fall ist), macht das auf der Gegenseite gerade mal eine S-Stufe weniger aus. In Anbetracht der Verhältnismäßigkeit von geringem Bauaufwand, einfacher Materialbeschaffung, günstigem Gesamtpreis, hohem Bedienkomfort, kleinem Packmaß und geringem Gewicht ist diese Loop ein mehr als brauchbarer Kompromiss

WARNUNG: Am offenen Kondensator treten hohe Spannungen auf, also beim Senden niemals hinfassen

HINWEIS an die KRITIKER: Es steht jedem frei eine effektivere, einfachere, komfortablere und kostengünstigere funkferngesteuerte Loop für CB-Funk zu entwickeln. Ich stelle demjenigen gerne diese Plattform dafür zur Verfügung

Krampfader - CB-Antennen und Funkprojekte

| ×

Webseiten
Bilder

| Sortieren nach: Relevance